Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky

Zváracie stroje 2 ks

|  |
| --- |
| Zvárací stroj č. 1 |
| Doplniť názov a typ ponúkaného zariadenia |
|  |
| Parametre stroja  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Doplňte hodnoty ponúkaného zariadenia: |
| Zvárací prúd maximálny | min. 500 | A |  |
| Zvárací prúd minimálny | min. 3 | A |  |
| Zvárací prúd / Doba zapnutia [10 min/40 °C] | min. 500/40 | A/% |  |
| Zvárací prúd / Doba zapnutia [10 min/40 °C] | min. 340/100 | A/% |  |
| Sieťová frekvencia | 50-60 | Hz |  |
| Sieťové napätie | 3 x 400 | V |  |
| Sieťová poistka | min. 32 | A |  |
| Krytie | min. IP21 |  |  |
| Chladenie vodou |  |
| Základné príslušenstvo | Horák |  |
| Hadica |  |
| Uzemňovací ventil |  |
| Podávacie kladky |  |

|  |
| --- |
| Zvárací stroj č. 2 |
| Doplniť názov a typ ponúkaného zariadenia |
|  |
| Parametre stroja  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Doplňte hodnoty ponúkaného zariadenia: |
| Sieťové napätie | min. 3 x 400 | V |  |
| Zvárací prúd / Doba zapnutia [10 min/40 °C] | min. 300/40 | A/% |  |
| Zvárací prúd / Doba zapnutia [10 min/40 °C] | min. 240/100 | A/% |  |
| Krytie | min. IP21 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Základné príslušenstvo | Horák |  |
| Hadica |  |
| Uzemňovací ventil |  |
| Podávacie kladky |  |